Accueil
Index

# Réglage de la date et de l’heure de votre périphérique sans fil

Si vous configurez votre borne d’accès ou votre disque Time Capsule afin de conserver des informations d’état dans l’historique système de Mac OS X (ou hôte syslog), ou que vous utilisez un accès utilisateur programmé sur un réseau compatible, vous devez définir votre borne d’accès ou votre disque Time Capsule de façon à régler automatiquement la date et l’heure. Cela garantit l’exactitude des historiques et permet aux utilisateurs d’accéder au réseau à l’heure exacte.

Pour régler l’ajustement automatique de l’heure, vous devez avoir accès à un serveur d’horloge de réseau (SHR), que ce soit de votre réseau ou d’Internet.

## Pour régler la date et l’heure automatiquement :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez votre périphérique, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

3. Cliquez sur AirPort dans la barre d’outils, puis cliquez sur Borne d’accès ou Time Capsule, en fonction de la configuration à effectuer.

4. Cochez la case « Régler automatiquement la date et l’heure », puis choisissez un serveur d’horloge dans le menu local.

5. Si votre périphérique le permet, choisissez votre fuseau horaire dans le menu local Fuseau horaire.

### Rubriques connexes

Configuration d’un périphérique sans fil AirPort

Journalisation