Początek
Indeks

# Kontrola dostępu do sieci bezprzewodowej

Kontrola dostępu umożliwia określenie komputerów, które mogą odbierać i wysyłać informacje za pomocą sieci bezprzewodowej. Jeżeli urządzenie bezprzewodowe obsługuje tę funkcję, można również kontrolować dni i godziny, w których dany komputer może korzystać z sieci.

Kontrola dostępu uniemożliwia komputerom spoza listy kontroli dostępu uzyskanie dostępu do sieci AirPort.

Opcje dostępu można ustalić za pomocą Narzędzia AirPort. Należy otworzyć Narzędzie AirPort, zaznaczyć urządzenie bezprzewodowe i wybrać polecenie Stacja bazowa > Konfigurowanie ręczne. Podaj hasło, jeśli to konieczne. Następnie trzeba kliknąć w AirPort na pasku narzędzi, a później w „Kontrola dostępu”.

Na Macu Narzędzie AirPort znajduje się w katalogu Narzędzia, umieszczonym w katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows jest ono dostępne z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

## Jak ustalić kontrolę dostępu?

Rozwiń menu „Kontrola dostępu adresów MAC” i wybierz, zależnie od konfigurowanego urządzenia: Lokalny (dostępny w niektórych stacjach bazowych AirPort), Dostęp czasowy lub RADIUS.

- Jeżeli wybrana jest opcja Lokalny, kliknij w przycisk Dodaj (+) i wprowadź AirPort ID lub bezprzewodowy adres MAC komputera, który ma mieć dostęp do sieci, a następnie kliknij w Ten komputer, aby dodać AirPort ID komputera, z którego korzystasz. Użyj pola Opis, aby wprowadzić na listę nazwę komputera.

- Jeżeli wybrana jest opcja Dostęp czasowy, kliknij w przycisk Dodaj (+) i wprowadź adresy MAC wraz z opisami lub nazwami komputerów, które mogą łączyć się z siecią. Możesz również kliknąć w Ten komputer, aby dodać adres MAC i nazwę komputera, który jest wykorzystywany do konfigurowania stacji bazowej. Wybierz odpowiednie wartości z wyskakującego menu. Wybierz dzień tygodnia lub codziennie z menu dzień, a następnie wybierz „cały dzień“ lub „pomiędzy” z drugiego menu. Jeżeli wybrano „pomiędzy“, możesz edytować godziny, dwukrotnie klikając w pola czasu.

- Jeżeli wybrana jest opcja RADIUS, wprowadź rodzaj usługi RADIUS, adres IP RADIUS, wspólne hasło, a także podstawowy port głównego serwera RADIUS. Jeżeli istnieje drugorzędny serwer RADIUS, wprowadź również jego dane. Jeżeli nie posiadasz tych informacji, skontaktuj się z administratorem serwera.

Jeżeli lokalna kontrola dostępu ma być używana w systemie WDS, należy skopiować tę samą listę kontroli dostępu do wszystkich stacji bazowych w sieci.

### Podobne tematy

kontrola dostępu

RADIUS