Inicio
Índice

# Cómo controlar la calidad del audio y del vídeo en tiempo real

Si la red AirPort tiene ciertos servidores de audio y vídeo en tiempo real u otras aplicaciones con capacidad de difusión múltiple, podrá controlar la calidad de la transmisión ajustando la velocidad de difusión múltiple.

## Para ajustar la velocidad de difusión múltiple:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en AirPort de la barra de herramientas y, después, haga clic en Inalámbrica.

4. Haga clic en “Opciones de red inalámbrica” y, a continuación, seleccione una velocidad en el menú local “Velocidad de difusión múltiple”.

Si ajusta la velocidad de difusión múltiple a un valor elevado, solo podrán recibir las transmisiones aquellos ordenadores de la red que estén situados dentro del radio de alcance de la red y que sean capaces de emplear dicha velocidad.

Puede ajustar la velocidad de difusión múltiple a 1 megabit por segundo (Mbps), modificando así el valor por omisión y ampliando el alcance de la red.