Koti
Hakemisto

# Mitä vilkkuva valo tarkoittaa?

Oheinen taulukko kuvailee AirPort Extreme 802.11n -tukiasemien, Time Capsulen ja AirPort Expressien merkkivalon vilkkumiskäyttäytymistä. AirPort Exressin merkkivalo ei pala sinisenä.

AirPort-valo
Tila/kuvaus

Pois

Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan.

Vilkkuva vihreä

Laite käynnistyy.

Jos valitset AirPort-työkalun Merkkivalo-ponnahdusvalikosta Vilku kun toimintaa -valinnan, merkkivalo saattaa vilkkua vihreänä normaalin toiminnan merkiksi.

Jatkuva vihreä

Laite on päällä ja toimii oikein. Jos valitset AirPort-työkalun Merkkivalo-ponnahdusvalikosta Vilku kun toimintaa -valinnan, merkkivalo saattaa vilkkua vihreänä normaalin toiminnan merkiksi.

Vilkkuva keltainen

Laite ilmoittaa ongelmasta. Katso alempana.

Jatkuva keltainen

Laite viimeistelee käynnistymistään.

Vilkkuva keltainen ja vihreä

Käynnistyksessä saattaa olla ongelmia. Laite käynnistyy ja yrittää uudelleen.

Jatkuva sininen

Laite on valmis sallimaan langattoman asiakkaan liittymään verkkoon.

Tiedon siitä, miksi valo vilkkuu keltaisena, saat avaamalla AirPort-työkalun, valitsemalla laitteen ja valitsemalla Tukiasema-valikosta Määrittely käsin. Syötä tarvittaessa salasana ja osoita sitten ”Tukiaseman tila” nähdäksesi lisätietoja vilkkuvasta valosta.