Początek
Indeks

# Rozszerzanie zasięgu sieci 802.11n

Narzędzie AirPort pozwala na łatwe rozszerzenie zasięgu sieci 802.11n przy pomocy innej stacji bazowej 802.11n lub Time Capsule. Połączenie dwóch urządzeń 802.11n znacząco upraszcza proces konfigurowania WDS.

## Jak rozszerzyć zasięg sieci 802.11n?

1. Otwórz Narzędzie AirPort i zaznacz stację bazową lub Time Capsule, która będzie łączyła się z Internetem.

2. Kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. W razie potrzeby wprowadź hasło stacji bazowej.

3. W pasku narzędzi kliknij w AirPort, a następnie w Bezprzewodowa.

4. Wybierz „Utwórz sieć bezprzewodową” z menu „Tryb bezprzewodowy”, a następnie zaznacz „Pozwól na rozszerzenie tej sieci”.

5. Następnie zaznacz urządzenie, które będzie rozszerzać zasięg sieci i kliknij w „Ustawienia ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

6. Wybierz „Rozszerz sieć bezprzewodową” z menu „Tryb bezprzewodowy”, a następnie rozwiń menu „Nazwa sieci” i wybierz sieć, która ma zostać rozszerzona.

7. W razie potrzeby wprowadź hasło dostępu do sieci i do urządzenia.

Jeśli stacja bazowa jest podłączona do sieci przez Ethernet, zobacz temat „Wykorzystanie wielu stacji bazowych w sieci Ethernet“, aby rozszerzyć zakres sieci bezprzewodowej.

Jeżeli chcesz rozszerzyć zakres sieci bezprzewodowej 802.11g lub 802.11b, zajrzyj na witrynę internetową wsparcia technicznego Apple.

### Podobne tematy

Wykorzystanie wielu stacji bazowych w sieci Ethernet

### Otwórz

Witryna wsparcia technicznego AirPort