Początek
Indeks

# Jeżeli w sieci AirPort pojawiają się zakłócenia

Jeżeli w szkole lub biurze znajduje się kilka sieci AirPort, a w jednej z nich występują zakłócenia, być może należy zmienić wykorzystywany przez nią kanał.

Po włączeniu stacji bazowej lub Time Capsule oprogramowanie AirPort domyślnie wybiera najlepszy z dostępnych kanałów. Jeżeli stacja bazowa lub Time Capsule napotyka na zakłócenia, warto spróbować zmienić używany przez urządzenie kanał.

W przypadku korzystania z AirPort Extreme w zakresie 5 GHz nie można zmienić używanego kanału.

## Jak zmienić kanał w sieci 2,4 GHz?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. W razie potrzeby wprowadź hasło stacji bazowej.

3. W pasku narzędzi kliknij w AirPort, a następnie w Bezprzewodowa.

4. Wybierz nowy kanał z menu Kanał.

Pobliskie urządzenia bezprzewodowe powinny wykorzystywać kanały oddalone o co najmniej 5 pozycji. Na przykład, jeżeli urządzenie A wykorzystuje kanał 1, urządzenie B powinno wykorzystywać kanał 6 lub 11.

Komputery w sieci AirPort automatycznie dostrajają się do kanału używanego przez urządzenie. Jeżeli zostanie zmieniony kanał urządzenia, nie trzeba zmieniać kanałów w komputerach podłączonych do sieci bezprzewodowej.

### Podobne tematy

zakłócenia