Start
Index

# Zuweisen eines Namens und Kennworts für Ihre Basisstation oder Time Capsule

Weisen Sie Ihrem drahtlosen Gerät einen Namen zu, um es zu unterscheiden, wenn mehrere Geräte in Ihrem Netzwerk vorhanden sind. Mithilfe des Namens lässt sich das Gerät dann schnell und einfach finden. Der Name des drahtlosen Geräts wird in der Liste auf der linken Seite im AirPort-Dienstprogramm angezeigt. Sie können Ihr drahtloses Gerät auch durch ein Kennwort schützen. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Benutzer, denen das Kennwort bekannt ist, Einstellungen ändern können.

Die Kontakt- und Standortinformationen sind u. U. von Nutzen, wenn Sie die Aktivität des Geräts mithilfe von SNMP (Simple Network Management Protocol) überwachen.

Wählen Sie "Konfiguration über WAN zulassen", um die drahtlosen Geräte über den Ethernet-WAN-Anschluss zu konfigurieren. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, Änderungen an Einstellungen vorzunehmen, wenn Sie über ein Netzwerk verbunden sind. Wenn Ihr drahtloses Gerät die Nutzung eines DNS-Accounts (Domain Name Service) unterstützt, können Sie das Feld "Konfiguration mit Bonjour über das Internet erlauben" auswählen, damit die Basisstation über das Internet verfügbar ist.

Wenn Sie Zugriff auf einen Time-Server haben, entweder in Ihrem Netzwerk oder im Internet, können Sie das Markierungsfeld "Uhrzeit automatisch einstellen" und anschließend einen Time-Server auswählen. Außerdem können Sie eine Zeitzone aus dem Einblendmenü auswählen, wenn Ihr Gerät dies unterstützt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät die korrekte Uhrzeit verwendet. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn Sie Protokolle überwachen.

### Verwandte Themen

Konfigurieren eines drahtlosen AirPort-Geräts