Startsida
Index

# Om det finns störningar i AirPort-nätverket

Om det finns flera AirPort-nätverk på din arbetsplats och något av dem drabbas av störningar, kan du behöva byta kanal för det nätverket.

Som förval väljer AirPort-programvaran automatiskt den bästa tillgängliga kanalen när basstationen eller Time Capsule kopplas in. Om basstationen eller Time Capsule drabbas av störningar kan du försöka med att byta kanal.

Om du använder AirPort Extreme med 5 GHz-bandet kan du inte ändra den kanal som används.

## Så här byter du kanal för ett nätverk i 2,4 GHz-bandet:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

2. Markera enheten du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange basstationens lösenord om det behövs.

3. Klicka på AirPort i verktygsfältet och sedan på Trådlöst.

4. Väl en ny kanal från popupmenyn Kanal.

Närbelägna trådlösa enheter bör ha minst fem kanaler mellan sina kanalfrekvenser. Om till exempel enhet A är inställd på kanal 1, bör enhet B vara inställd på kanal 6 eller 11

Datorer i AirPort-nätverket letar automatiskt rätt på den kanal som enheten använder. När du byter kanal för en enhet behöver du inte byta kanal på datorerna som är anslutna till det trådlösa nätverket.

### Relaterade ämnen

Störningar