Początek
Indeks

# Wyłączanie SNMP

Sieci zarządzane za pomocą protokołu Simple Network Management Protocol (SNMP) mogą być wystawione na niebezpieczeństwo ataków typu „denial-of-service”. (SNMP jest domyślnie włączone w Narzędziu AirPort.) Podobnie, jeżeli zezwolisz na zdalne konfigurowanie stacji bazowej za pośrednictwem portu sieci rozległej (WAN), nieautoryzowany użytkownik może być w stanie zmienić ustawienia sieci.

Warto wyłączyć SNMP, aby zapewnić lepszą ochronę stacji bazowej i sieci bezprzewodowej.

## Jak w stacji bazowej wyłączyć SNMP?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które konfigurujesz, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. W pasku narzędzi kliknij w Zaawansowane, a następnie kliknij w Statystyki.

4. Usuń zaznaczenie z opcji „Pozwól na dostęp SNMP”.

Można włączyć SNMP przez port sieci zewnętrznej (WAN), zaznaczając pole wyboru „Pozwól na SNMP przez WAN”. Włączenie SNMP przez port WAN umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem.

Kliknij w „Zapisywanie w dzienniku informacji z sieci bezprzewodowej”, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować urządzenie bezprzewodowe do rejestrowania informacji o sieci.

### Podobne tematy

SNMP

zdalne konfigurowanie

Zapisywanie w dzienniku informacji z sieci bezprzewodowej