Inicio
Índice

# Cómo configurar una estación base o Time Capsule para utilizar Bonjour

Bonjour, que a veces también recibe el nombre de red de configuración cero, es una tecnología de red que permite que los dispositivos se detecten entre sí sin ningún tipo de configuración ni ajuste de red.

Algunas versiones de la estación base AirPort Extreme y todas las versiones de la Time Capsule son compatibles con el uso de Bonjour para detectar servicios en Internet. Para ello, debe utilizar un nombre de servidor DNS dinámico (o un nombre de servidor global dinámico) y la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet o su administrador de red.

Al asignar un nombre de servidor global dinámico a su dispositivo inalámbrico AirPort, podrá acceder al dispositivo fuera de la red local utilizada en ese momento, aunque la dirección IP pública vaya cambiando periódicamente.

Una vez que tenga la información de su cuenta, siga estas instrucciones para introducirla en la Utilidad AirPort.

## Para introducir la información de DNS dinámico:

1. Abra la Utilidad AirPort, que se encuentra en la carpeta Utilidades, dentro de la carpeta Aplicaciones, en un ordenador Mac, y en Inicio > Programas > AirPort en un PC con Windows.

2. Seleccione el dispositivo en la lista y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en “Estación base” o en “Time Capsule” y, a continuación, haga clic en Editar, junto al campo del nombre.

4. Seleccione “Usar nombre de servidor local dinámico” y, a continuación, introduzca la información de su cuenta.

Póngase en contacto con su proveedor de acceso a Internet o administrador de red si necesita más información acerca de la compatibilidad con Bonjour.