首頁
索引

# 加入無線用戶端到 802.11n 網路

如果您是使用支援 802.11n 的“AirPort 基地台”，或您是使用 Time Capsule，且您的網路是使用“WPA 個人級”或“WPA/WPA2 個人級”的密碼來保護，您可為無線用戶端提供您網路的連線，而無須要求他們輸入網路密碼。

當您允許無線用戶端連接您的網路，用戶端的名稱和無線 MAC 位址（或 AirPort ID）會被存放在“AirPort 工具程式”的連線權限控制列表，直到您從列表移除它們。您還可以提供 24 小時的連線，在時間到之後，用戶端將無法再連接您的網路。

當您提供連線到您的無線網路，用戶端無須輸入網路密碼。

## 若要允許用戶端的網路連線：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，位於 Mac 的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在使用 Windows 的電腦內，則位於 [開始] > [所有程式] > AirPort 裡。

2. 選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 選擇“基地台”>“加入無線用戶端⋯”。

4. 選擇您想要用戶端連接網路的方式：

- 選擇 PIN 來輸入 8 位數字（由要求連接網路的用戶端所提供）。

- 選擇“第一次嘗試”來在下一個用戶端嘗試加入網路時允許網路連線。

- 選擇“限制用戶端連線時間為 24 小時”的話，則僅會為用戶端提供一天的網路連線。若您沒有選擇此選項，則用戶端可以一直連接您的網路，直到您從列表中移除此用戶端的名稱。

若要移除用戶端，請按一下“AirPort 工具程式”工具列的 AirPort，按一下“連線權限控制”，選擇用戶端的名稱，然後按一下“刪除”（-）。從列表移除用戶端後，您需要更新此設備。