Koti
Hakemisto

# Tietokoneen IP-osoitteen käytettävyyden säätäminen

Voit säätää sitä, kuinka pitkään tietokoneen IP-osoite on käytössä AirPort-verkossa, asettamalla DHCP:n laina-ajan.

## DHCP:n laina-ajan asettaminen:

1. Avaa AirPort-työkalu, joka sijaitsee Mac OS X -tietokoneessa kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat ja Windows-tietokoneessa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort.

2. Valitse käyttöönotettava laite ja osoita Määrittely käsin. Kirjoita tarvittaessa salasana.

3. Osoita työkalupalkissa Internet, varmista että Yhteyden jakaminen -ponnahdusvalikossa on valittu joko ”Jaa julkinen IP-osoite” tai ”Jaa alue IP-osoitteita” ja osoita sitten DHCP.

4. Syötä DHCP-laina-kenttään luku ja valitse ponnahdusvalikosta minuuttia, tuntia tai päivää.

Lyhyiden laina-aikojen avulla DHCP voi määritellä dynaamisesti uudelleen sellaisia verkkoja, joissa on enemmän tietokoneita kuin käytettävissä olevia IP-osoitteita.

Jos olet asettanut DHCP-varauksia, luettelon tietokoneet eivät saa uutta DHCP-osoitetta kun DHCP-laina-aika on loppuu.

### Tähän liittyvät aiheet

DHCP