Start
Index

# Konfigurieren des Druckens per Fernzugriff

Wenn Ihre Basisstation oder Time Capsule mit einem Ethernetnetzwerk verbunden ist und Sie einen kompatiblen USB-Drucker daran angeschlossen haben, können Client-Computer im Ethernetnetzwerk über diesen Drucker drucken. Ein solcher Druckvorgang wird als Drucken per Fernzugriff bezeichnet.

## Gehen Sie wie folgt vor, um das Drucken per Fernzugriff zu aktivieren:

1. Öffnen Sie das AirPort-Dienstprogramm. Auf einem Computer mit Mac OS X ist es im Ordner "Dienstprogramme" innerhalb des Ordners "Programme" abgelegt, auf einem Windows-Computer finden Sie das Dienstprogramm unter "Start" > "Programme" > "AirPort".

2. Wählen Sie das zu konfigurierende Gerät aus und klicken Sie dann auf "Man. Konfiguration". Geben Sie ggf. das Kennwort ein.

3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Drucker" und vergewissern Sie sich, dass der Drucker in der Liste aufgeführt wird.

Wählen Sie "Drucker über WAN freigeben" aus, um den Drucker für die Dateifreigabe über den WAN-Anschluss des drahtlosen Geräts bereitzustellen. Sie können den Drucker auch mithilfe von Bonjour via Internet freigeben.

### Verwandte Themen

Drucken

Bonjour