Początek
Indeks

# Kierowanie ruchu sieciowego do określonego komputera w sieci

Chcąc uzyskać pewność, że pakiety będą prawidłowo kierowane do serwera WWW, AppleShare lub FTP, albo do określonego komputera w sieci, należy nadać mu stały adres IP i wprowadzić do stacji bazowej AirPort lub Time Capsule informacje o wewnętrznym odwzorowaniu portów.

## Jak skonfigurować wewnętrzne odwzorowanie portów?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. Kliknij w Zaawansowane w pasku narzędzi, a następnie kliknij w Porty.

4. Kliknij w przycisk Dodaj (+) i wybierz rodzaj usługi z menu Usługa (na przykład Udostępnianie plików prywatnych).

5. Wprowadź adres IP serwera w polu „Prywatny adres IP”.

W celu skorzystania z odwzorowania trzeba ręcznie skonfigurować TCP/IP w komputerze, który jest serwerem WWW, AppleShare lub FTP.

### Podobne tematy

odwzorowanie portów

Network Address Translation (NAT)