Inizio
Indice

# Estendere il raggio di azione di un network 802.11n

Grazie a AirPort Utility puoi estendere l'intervallo di un network 802.11n se stai collegando un'altra base 802.11n o un Time Capsule. La connessione di due dispositivi 802.11n semplifica notevolmente l'impostazione WDS.

## Per estendere il raggio di azione di un network 802.11n:

1. Apri Utility AirPort e seleziona la base o il dispositivo Time Capsule da collegare a Internet.

2. Fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password della base.

3. Fai clic su AirPort nella barra degli strumenti, quindi su Wireless.

4. Scegli “Crea un network wireless” nel menu a comparsa Modalità wireless e seleziona il riquadro “Consenti a questo network di estendersi”.

5. Quindi, seleziona il dispositivo che estenderà questo network e fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password.

6. Scegli “Estendi un network wireless” nel menu a comparsa Modalità wireless e quindi scegli il network che desideri estendere nel menu a comparsa Nome network.

7. Se necessario, inserisci la password del network e del dispositivo.

Se le tue basi sono connesse mediante Ethernet, consulta “Utilizzare più basi AirPort in un network Ethernet” per ampliare il raggio d'azione del network wireless.

Se estendi il raggio di un network wireless che utilizza 802.11g o 802.11b, consulta il sito web di assistenza di Apple.

### Argomenti correlati

Utilizzare più basi AirPort in un network Ethernet

### Apri

sito web del supporto AirPort