Inicio
Índice

# Cómo conectarse a Internet mediante PPPoE

Algunos proveedores de acceso a Internet a través de módem DSL o por cable requieren que se utilice el protocolo PPPoE (punto a punto sobre Ethernet) para conectarse a Internet.

Si está utilizando un módem DSL o por cable, asegúrese de que esté conectado al cable o al teléfono y al puerto de red de área extendida (WAN) del dispositivo inalámbrico antes de configurar la estación base.

Abra la Utilidad AirPort, seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña. Haga clic en Internet en la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en "Conexión a Internet". Seleccione PPPoE en el menú local “Conectar vía”.

La Utilidad AirPort se encuentra situada en la carpeta Utilidades, dentro de la carpeta Aplicaciones, en un ordenador Mac, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un PC con Windows.

## Para configurar la estación base para que utilice PPPoE:

1. Introduzca el nombre de usuario, la contraseña y cualquier otra información que le haya facilitado su proveedor de acceso a Internet.

   Cuando ajusta la estación base o Time Capsule para conectarse utilizando PPPoE, el dispositivo recibe automáticamente del ISP una dirección y utiliza DHCP y NAT para compartir esa conexión IP con los ordenadores de la red inalámbrica.

2. Seleccione “Siempre encendida”, “Automático” o “Manual” en el menú local Conexión.

- Si selecciona “Siempre encendida”, el dispositivo inalámbrico permanece conectado al módem y a Internet siempre que el módem esté encendido.

- Si selecciona Automático o Manual en el menú local Conexión, deberá seleccionar un incremento, por ejemplo “10 minutos”, en el menú local “Desconectar si está inactivo”. Si no usa una aplicación de Internet, una vez transcurrido el tiempo establecido se le desconectará de Internet.

- Si selecciona Automático, el dispositivo inalámbrico se conectará al módem, que a su vez se conectará a Internet cuando se utilice una aplicación que necesite una conexión a Internet, como una aplicación de correo electrónico, mensajería instantánea o web.

- Si selecciona Manual, deberá conectar el módem a Internet cuando utilice una aplicación que necesite conexión a Internet.

3. Haga clic en Actualizar para reajustar el dispositivo inalámbrico con estos nuevos ajustes.

Si el navegador web indica que se ha producido un error de conexión al acceder a Internet, espere hasta que el ordenador esté conectado a la red AirPort y asegúrese de que la red esté conectada a Internet.

Para comprobar las conexiones, utilice el icono de estado de conexión inalámbrica de la barra de menús en un Mac, y el icono de red inalámbrica de la bandeja de estado en Windows.

### Temas relacionados

Cómo configurar un dispositivo inalámbrico AirPort

PPPoE