首頁
索引

# 自訂 IPv6 防火牆

若基地台支援 IPv6，您可以使用“AirPort 工具程式”來調整 IPv6 防火牆設定。您也可以使用“AirPort 工具程式”來調整 Time Capsule 上的 IPv6 防火牆設定。

## 若要調整 IPv6 防火牆設定：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，位於 Mac 的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在使用 Windows 的電腦內，則位於 [開始] > [所有程式] > AirPort 裡。

2. 選擇您要調整的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 在工具列中按一下“進階”，然後按一下“IPv6 防火牆”。

   依照預設，已選擇“允許 Teredo 通道”和“允許 IPSec 認證”。

   若要從 IPv6 防火牆之外提供連線到您網路上的特定設備，請按一下“加入”（+）按鈕，然後輸入 IPv6 位址或設備的埠。

若要使用 IPv6 防火牆，您需要韌體版本為 7.2 或以上版本的“AirPort Extreme 802.11n 基地台”或 Time Capsule。

請查閱 AirPort 支援網站以取得最新的基地台韌體。

### 打開

AirPort 支援網站