Początek
Indeks

# Co można podłączyć do gniazd stacji bazowej i Time Capsule?

Ta tabela pozwala zorientować się, co można podłączyć do stacji bazowej AirPort lub Time Capsule.

Symbol | Gniazdo

gniazdo 10/100/1000Base-T Ethernet WAN

Podłącz modem DSL lub kablowy, albo połącz z istniejącą siecią Ethernet posiadającą połączenie z Internetem.

gniazdo 10/100/1000Base-T Ethernet LAN

Podłącz lokalną sieć Ethernet (komputery bez podłączenia do Internetu) i drukarki.

gniazdo drukarki lub twardego dysku Universal Serial Bus (USB)

Podłącz drukarkę USB, aby mogły z niej korzystać komputery podłączone do sieci AirPort. Jeżeli urządzenie obsługuje tę funkcję, możesz podłączyć odpowiedni twardy dysk USB, dzięki czemu komputery połączone z siecią mogą uzyskać dostęp do dysku, albo możesz podłączyć koncentrator USB, a następnie podłączyć zarówno drukarkę jak i twardy dysk.

gniazdo zasilacza

Podłącz jeden z końców zasilacza do gniazda zasilania stacji bazowej AirPort Extreme, a drugi do gniazda zasilania w budynku.