Początek
Indeks

# Konfigurowanie sieci AirPort

Za pomocą panelu Bezprzewodowa można ustalić opcje sieci bezprzewodowej.

## Opcje dostępne w panelu „Bezprzewodowa” obejmują:

- Ustalanie trybu bezprzewodowego, aby utworzyć nową sieć bezprzewodową lub rozszerzyć sieć istniejącą.

- Nadawanie nazwy sieci. Jest to nazwa, która pojawia się w menu statusu AirPort w pasku menu na komputerach z systemem Mac OS X lub powyżej ikony sieci bezprzewodowej w obszarze powiadomień na komputerach z systemem Windows.

- Ustawianie trybu radiowego. Rozwiń menu „Tryb radiowy” i wybierz częstotliwość sieci bezprzewodowej, zgodną z wszystkimi komputerami, które mają się łączyć z tą siecią.

- Jeżeli przewidujesz, że przyłączać się będą komputery korzystające z 802.11b lub 802.11g, wybierz „802.11n (zgodne z 802.11b/g)”.

- Jeżeli przewidujesz, że przyłączać się będą komputery korzystające z 802.11a, wybierz „802.11n (zgodne z 802.11a)”.

- Jeżeli przewidujesz, że przyłączać się będą tylko komputery używające 802.11n, wybierz „tylko 802.11n (2,4 GHz)” lub „tylko 802.11n (5 GHz)”.

- Wybór kanału sieci. W większości przypadków, skorzystanie z ustawienia Automatycznie jest najbardziej efektywne, jednakże mogą istnieć przypadki, kiedy trzeba wybrać określony kanał dla sieci. Jeżeli włączony jest tryb radiowy „tylko 802.11n” w paśmie 5 gigaherców (GHz), nie można ręcznie zmieniać kanałów.

- Ochronę sieci za pomocą hasła. Wybierz WEP, WPA lub WPA2 Personal, WPA lub WPA2 Enterprise albo WEP (Przejściowa sieć bezpieczna), zależnie od modelu konfigurowanej stacji bazowej i możliwości klientów przyłączających się do sieci.

- Ustawienie dodatkowych opcji bezprzewodowych. Kliknij w „Opcje sieci bezprzewodowej”, aby ustawić częstotliwość multiemisji, moc transmisji lub region, utworzyć sieć zamkniętą i włączyć odporność na zakłócenia. Jeżeli stacja bazowa obsługuje tę funkcję, po wybraniu trybu radiowego „tylko 802.11n (5 GHz)” można włączyć użycie szerokich kanałów, co zapewnia większą przepustowość sieci.

### Podobne tematy

zabezpieczenia AirPort

konfigurowanie sieci AirPort