홈
인덱스

# AirPort 유틸리티 기본설정 구성하기

AirPort 유틸리티 기본설정을 사용하여 해당 베이스 스테이션 또는 Time Capsule에 대한 업데이트가 있을 경우 경고를 표시하도록 설정할 수 있습니다. 또한, 문제가 발견되었을 경우 여러분에게 통지하고 문제 해결에 도움이 되는 지침을 제공하도록 기본설정을 구성할 수도 있습니다.

## AirPort 기본설정을 구성하려면,

1. Mac에서는 응용 프로그램 폴더 안의 유틸리티 폴더, Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. Mac에서는 AirPort 유틸리티 메뉴에 있는 환경설정을 선택하고 Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 파일 메뉴에 있는 기본설정을 선택하십시오.

3. 다음 확인란 중에서 선택하십시오.

- AirPort 유틸리티를 열 때마다 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트에 대한 Apple 웹 사이트를 자동으로 확인하려면 "AirPort 유틸리티를 열 때 업데이트 확인"을 선택하십시오.

- "업데이트 확인" 체크상자를 선택하고 팝업 메뉴에서 매주와 같은 시간 간격을 선택하여 배경에서 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트를 확인하십시오. 업데이트가 있을 때 AirPort 유틸리티가 열립니다.

- “AirPort 무선 장비 문제 모니터”를 선택하여 베이스 스테이션의 상태 표시등이 황색으로 깜박이는 원인이 될 수 있는 문제를 조사하십시오. 이 확인란이 선택되어 있으면 문제가 감지되었을 경우 AirPort 유틸리티가 열리고 문제 해결에 대한 지침을 제공합니다. 이 옵션은 네트워크상의 모든 베이스 스테이션을 모니터링합니다.

- 사용하고 있는 컴퓨터에서 설정한 베이스 스테이션으로 모니터하는 베이스 스테이션의 대수를 제한하려면 “내가 구성한 AirPort 무선 장비만 모니터”를 선택하십시오.

- 무선 장비를 원격으로 모니터하려면 “Bonjour를 사용하여 인터넷을 통한 AirPort 무선 장비를 모니터”를 선택하십시오.

AirPort 무선 장비에 문제가 없는지 모니터링하려면 AirPort 베이스 스테이션 펌웨어 7.0 이상을 지원하는 AirPort Extreme 베이스 스테이션 및 AirPort 유틸리티 5.2 이상이 필요합니다.