ホーム
索引

# ワイヤレスネットワーク情報のログを記録する

Mac OS X を使用するコンピュータの場合は Mac OS X システムログ（または Syslog ホスト）に、Windows を使用するコンピュータの場合は Syslog アプリケーションを使って、AirMac ベースステーションまたは Time Capsule の状況情報のログを記録するように設定できます。これは、問題を解決する際やワイヤレス装置の動作を監視する際に役立ちます。

ログを正確なものにするために、ワイヤレス装置の基本の日付と時刻を自動設定する必要があります。

## ベースステーションのログを設定するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac の場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 設定する装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「詳細」をクリックしてから、「ログと統計情報」をクリックします。

4. 「Syslog 書き込み先アドレス」フィールドに、ベースステーションのログを送信するコンピュータの IP アドレスを入力します。

5. 「Syslog レベル」ポップアップメニューから、ログに記録したい情報のタイプを選びます。

6. ベースステーションのログを表示するときは、「ログと統計情報」をクリックします。

ログに記録される日付と時刻の情報を正確にするために、「AirMac」設定の「ベースステーション」パネルで「時刻を自動的に設定」を選択して、ポップアップメニューからネットワーク・タイム・サーバと時間帯を選択します。

### 関連トピック

ログを記録する