홈
인덱스

# 802.11n 네트워크에 무선 클라이언트 추가하기

802.11n을 지원하는 AirPort 베이스 스테이션을 사용하거나 Time Capsule을 사용하며 네트워크가 개인용 WPA 또는 개인용 WPA/WPA2를 사용하여 암호로 보호되어 있다면, 네트워크 암호를 입력하지 않아도 해당 네트워크에 무선 클라이언트 접근을 제공할 수 있습니다.

네트워크에 대한 클라이언트 연결을 허용하면, 클라이언트의 이름 및 무선 MAC 주소(또는 AirPort ID)가 목록에서 제거할 때까지 AirPort 유틸리티의 연결 조절 목록에 저장됩니다. 또한, 클라이언트가 여러분의 네트워크에 더 이상 접속할 수 없는 시점 이후에 24시간의 연결을 제공할 수도 있습니다.

무선 네트워크에 클라이언트 연결을 제공할 때 클라이언트는 네트워크 암호를 입력할 필요가 없습니다.

## 네트워크에 대한 클라이언트 연결을 허용하려면,

1. Mac에서는 응용 프로그램 폴더 안의 유틸리티 폴더, Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 베이스 스테이션 > 무선 클라이언트 추가를 선택하십시오.

4. 클라이언트를 네트워크에 연결시킬 방법을 선택하십시오.

- PIN을 선택하여 네트워크 연결을 요청하는 클라이언트가 제공하는 8자리의 숫자를 입력하십시오.

- “처음 시도”를 선택하여 해당 네트워크에 접속을 시도하는 다음 클라이언트에 대한 네트워크 접속을 허용하십시오.

- 네트워크에 하루 동안의 접속만 제공하려면 "24시간 클라이언트 접근 제한"을 선택하십시오. 이 옵션을 선택하지 않으면 여러분이 목록에서 해당 클라이언트의 이름을 제거할 때까지 클라이언트가 여러분의 네트워크에 연결할 수 있습니다.

클라이언트를 제거하려면 AirPort 유틸리티 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 연결 조절을 클릭한 다음, 클라이언트의 이름을 선택하고 삭제(-)를 클릭하십시오. 목록에서 클라이언트를 제거한 후에 장비를 업데이트해야 합니다.