Hjem
Register

# Vælge trådløse indstillinger til netværket

Brug vinduet Trådløs i AirPort-værktøj til at administrere netværkets trådløse indstillinger.

Du finder vinduet Trådløs ved at åbne AirPort-værktøj, vælge din base eller en Time Capsule, hvis du bruger en, og derefter vælge Base > Manuel indstilling. Skriv om nødvendigt adgangskoden til enheden. Klik på AirPort i værktøjslinjen, og klik på Trådløs.

AirPort-værktøj ligger i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer på en computer med Mac OS X og i Start > Alle programmer > AirPort Windows- computer.

## Vælg en eller flere af følgende trådløse indstillinger:

- Indstil netværksfunktionen til at oprette et trådløst netværk, deltage i et WDS (Wireless Distribution System), eller udvide et trådløst netværk, hvis enheden understøtter det, og du planlægger at slutte andre 802.11n-enheder til netværket.

- Giv det trådløse netværk et navn.

- Indstil radiofunktionen til 802.11n (802.11b/g-kompatibel), kun 802.11n (2,4 GHz), 802.11n (802.11a-kompatibel) eller kun 802.11n (5 GHz) afhængigt af din base og de klientcomputere, der skal oprette forbindelse til netværket.

- Indstil det trådløse sikkerhedsniveau på det trådløse netværk vha. WEP eller WPA afhængigt af din base og de klientcomputere, der skal oprette forbindelse til netværket. WPA/WPA2 Personal er det anbefalede sikkerhedsniveau.

- Du vælger flere indstillinger, f.eks. multicasthastighed og sendestyrke, ved at klikke på Indstillinger til trådløst netværk.

Klik på henvisningerne nedenfor, hvis du vil vide mere om indstilling af disse muligheder.

### Beslægtede emner

AirPort-sikkerhed

multicasthastighed