Inicio
Índice

# Cómo añadir un cliente inalámbrico a su red 802.11n

Si está utilizando una Time Capsule o una estación base AirPort compatible con 802.11n y su red está protegida con contraseña mediante WPA Personal o WPA/WPA2 Personal, puede proporcionar a los clientes inalámbricos acceso a la red sin que tengan que introducir la contraseña de la red.

Cuando da acceso a su red a un cliente, el nombre y la dirección MAC (o identificador AirPort) de dicho cliente se guardan en la lista de control de acceso de la Utilidad AirPort hasta que lo elimine de la lista. También puede proporcionar 24 horas de acceso, periodo tras el cual el cliente ya no podrá acceder a la red.

Cuando proporcione acceso a su red inalámbrica a un cliente, éste no necesitará introducir la contraseña de la red.

## Para permitir el acceso del cliente a su red:

1. Abra la Utilidad AirPort, que se encuentra en la carpeta Utilidades, dentro de la carpeta Aplicaciones, en un ordenador Mac, y en Inicio > Programas > AirPort en un PC con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Seleccione Estación base > Añadir clientes inalámbricos.

4. Indique cómo desea que el cliente acceda a la red:

- Seleccione PIN para introducir el número de ocho dígitos facilitado por el cliente que solicita acceso a la red.

- Seleccione “Primer intento” para permitir el acceso a la red al siguiente cliente que intente acceder a ella.

- Seleccione “Limitar el acceso del cliente a 24 horas” si desea proporcionar solo un día de acceso a su red. Si no selecciona esta opción, el cliente tendrá acceso a la red hasta que elimine su nombre de la lista.

Para eliminar el cliente, haga clic en AirPort en la barra de herramientas de la Utilidad AirPort, haga clic en “Control de acceso”, seleccione el nombre del cliente y, finalmente, haga clic en Eliminar (-). Deberá actualizar el dispositivo después de eliminar un cliente de la lista.