首頁
索引

# 延伸 802.11n 網路的通訊範圍

如果您正在連接另一部 802.11n 基地台或 Time Capsule，“AirPort 工具程式”能讓您輕易延伸 802.11n 網路的通訊範圍。連接兩部 802.11n 設備將可大大簡化 WDS 的設定程序。

## 若要延伸 802.11n 網路的通訊範圍：

1. 打開“AirPort 工具程式”並選擇要連接至 Internet 的基地台或 Time Capsule。

2. 按一下“手動設定”。輸入基地台的密碼（如有需要）。

3. 按一下工具列中的 AirPort，然後按一下“無線”。

4. 請從“無線模式”彈出式選單裡選擇“建立無線網路”，然後勾選“允許延伸此網路”註記框。

5. 接著，請選取要延伸此網路的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

6. 從“無線模式”彈出式選單中選擇“延伸無線網路”，然後從“網路名稱”彈出式選單裡選擇您要延伸的網路。

7. 如有需要，請輸入網路和設備的密碼。

若您使用乙太網路來連接基地台，請參閱“在乙太網路中使用多個基地台”來延伸無線網路的範圍。

如果您要延伸使用 802.11g 或 802.11b 的無線網路通訊範圍，請參訪 Apple 支援網站。

### 相關主題

在乙太網路中使用多個基地台

### 打開

AirPort 支援網站