Inizio
Indice

# Collegare la base a Internet utilizzando PPPoE

Alcuni Internet Provider che forniscono servizi tramite modem DSL e via cavo richiedono l'utilizzo del protocollo PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) per la connessione a Internet.

Se utilizzi un modem DSL o via cavo, verifica che sia collegato alla presa telefonica o al cavo e alla porta WAN (Wide Area Network) del dispositivo wireless, prima di configurare la base.

Apri Utility AirPort, seleziona il dispositivo che stai configurando, quindi fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password. Fai clic su Internet nella barra degli strumenti, quindi su Connessione Internet. Scegli PPPoE dal menu a comparsa Connessione via.

Nei computer Macintosh, Utility AirPort si trova nella cartella Utility della cartella Applicazioni, mentre nei computer con sistema operativo Windows, si trova in Start > Programmi > AirPort.

## Per configurare la base per l'utilizzo di PPPoE:

1. Inserisci il nome utente, la password ed eventuali altre informazioni fornite dall'Internet Provider.

   Quando configuri la base o Time Capsule per la connessione tramite PPPoE, il dispositivo riceve automaticamente un indirizzo IP dal tuo Internet Provider e utilizza DHCP e NAT per condividere tale connessione IP con i computer presenti sul network wireless.

2. Scegli “Sempre attiva”, Automatica o Manuale dal menu a comparsa Connessione.

- Se scegli Sempre attiva, il dispositivo wireless rimane connesso al modem e a Internet fino a quando il modem è acceso.

- Se scegli Automatica o Manuale dal menu a comparsa Connessione, devi scegliere un valore (ad esempio, “10 minuti”) dal menu a comparsa “Disconnetti se inattivo”. Se non utilizzi un'applicazione Internet entro il tempo indicato, verrai disconnesso.

- Se scegli Automatica, il dispositivo wireless si connette al modem, che si connette a Internet quando usi un'applicazione che richiede una connessione (ad esempio, applicazioni web, per la gestione di e-mail e messaggi istantanei).

- Se scegli Manuale, devi collegare il modem a Internet quando usi un'applicazione che richiede una connessione a Internet.

3. Fai clic su Aggiorna per reinizializzare il dispositivo wireless con queste nuove impostazioni.

Se il browser web notifica un errore di connessione quando accedi a Internet, attendi che il computer sia collegato al network AirPort e assicurati che il network sia collegato a Internet.

Per verificare le connessioni: controlla l'icona di stato della connessione wireless nella barra dei menu, se utilizzi Mac; se utilizzi un sistema operativo Windows,controlla l'icona del network wireless nella barra di stato.

### Argomenti correlati

Configurare un dispositivo wireless AirPort

PPPoE