Início
Índice

# Como ajustar as opções sem fio para a sua rede

Utilize o painel “Sem Fio” do Utilitário AirPort para gerenciar os ajustes sem fio da sua rede.

Para encontrar o painel Sem Fio, abra o Utilitário AirPort, selecione a sua estação base ou o Time Capsule (caso esteja utilizando um) e, em seguida, escolha Estação Base > Ajuste Manual. Digite a senha do dispositivo, se necessário. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Sem Fio.

O Utilitário AirPort está localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos de um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

## Configure uma ou mais das seguintes opções sem fio:

- Configure o modo de rede para criar uma rede sem fio, participe de um WDS (Wireless Distribution System - Sistema de Distribuição Sem Fio) ou, se o dispositivo suportar e você planejar conectar-se a outros dispositivos 802.11n à rede, amplie uma rede sem fio.

- Dê um nome à rede sem fio.

- Configure o modo de rádio para 802.11n (compatível com 802.11b/g), somente 802.11n (2,4GHz), 802.11n (compatível com 802.11a) ou somente 802.11n (5GHz), dependendo de sua estação base e dos computadores cliente que irão unir-se à sua rede.

- Configure o nível de segurança sem fio da rede sem fio utilizando WEP ou WPA, dependendo da estação base que você está configurando e dos recursos dos computadores clientes que irão unir-se à sua rede. WPA/WPA2 Pessoal é o nível de segurança recomendado.

- Para definir opções adicionais, como índice de transmissão múltipla e potência do transmissor, clique em Opções da Rede Sem Fio.

Clique nos links abaixo para obter mais informações sobre como configurar essas opções.

### Temas relacionados

Segurança do AirPort

índice de transmissão múltipla