Inicio
Índice

# Cómo configurar una red de invitados

Al configurar una red de invitados, se reserva una parte de la conexión a Internet para los “invitados”, clientes inalámbricos que pueden incorporarse a la red y conectarse a Internet sin acceder a su red privada.

Si los ordenadores cliente disponen de servicios para compartir, los invitados podrán además comunicarse entre ellos.

El dispositivo inalámbrico Apple debe estar configurado para compartir su dirección IP pública.

## Para configurar una red de invitados:

1. Abra la Utilidad AirPort, que se encuentra en la carpeta Utilidades, dentro de la carpeta Aplicaciones, en un ordenador Mac, y en Inicio > Programas > AirPort en un PC con Windows.

2. Seleccione el dispositivo inalámbrico en el que desea configurar una red de invitados y, a continuación, haga clic en Continuar.

   Con el asistente de configuración, configure los ajustes del dispositivo y de la red privada que desee utilizar.

3. Por omisión, la red de invitados se llama Red de invitados XXX, donde XXX es el nombre de su red privada. Sin embargo, puede modificar el nombre de la red introduciendo el nombre que prefiera en el campo “Activar red de invitados”.

4. Asigne una contraseña a su red de invitados o seleccione Ninguna en el menú local “Seguridad de la red de invitados”.

5. Haga clic en Continuar para salir de la introducción de ajustes en el Asistente de Configuración y, a continuación, haga clic en Actualizar.

Si desea que los ordenadores invitados puedan comunicarse entre ellos, asegúrese de que los ordenadores cliente cuentan con servicios que les permiten compartir. Seleccione el dispositivo inalámbrico en la Utilidad AirPort y haga clic en “Configuración manual”. Haga clic en AirPort en la barra de herramientas, seleccione “Red de invitados” y elija “Permitir a los clientes de la red de invitados comunicarse entre ellos”.