홈
인덱스

# 802.11n 네트워크의 범위 확장하기

AirPort 유틸리티를 사용하면 다른 802.11n 베이스 스테이션 또는 Time Capsule에 연결하는 경우 802.11n 네트워크의 범위를 간단하게 확장할 수 있습니다. 두 대의 802.11n 장비를 연결하면 WDS 설정 프로세스가 크게 간소화됩니다.

## 802.11n 네트워크의 범위를 확장하려면,

1. AirPort 유틸리티를 열고 인터넷에 연결될 베이스 스테이션 또는 Time Capsule을 선택하십시오.

2. 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 베이스 스테이션 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 무선을 클릭하십시오.

4. 무선 모드 팝업 메뉴에서 "무선 네트워크 생성"을 선택하고 "이 네트워크가 확장되는 것을 허용" 체크상자를 선택하십시오.

5. 다음으로, 이 네트워크를 확장할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

6. 무선 모드 팝업 메뉴에서 "무선 네트워크 확장"을 선택하고 네트워크 이름 팝업 메뉴에서 확장하려는 네트워크를 선택하십시오.

7. 필요하다면, 네트워크 및 장비 암호를 입력하십시오.

이더넷을 사용하여 베이스 스테이션을 연결한 경우 무선 네트워크의 범위를 확장하려면 “이더넷 네트워크에서 여러 대의 베이스 스테이션 사용하기”를 참조하십시오.

802.11g 또는 802.11b를 사용하는 무선 네트워크의 범위를 확장하려는 경우, Apple 지원 웹 사이트를 확인하십시오

### 관련 주제

이더넷 네트워크에서 여러 대의 베이스 스테이션 사용하기

### 열기

AirPort 지원 웹 사이트