Início
Índice remissivo

# Como personalizar o firewall IPv6

Pode usar o Utilitário AirPort para ajustar as definições de firewall IPv6, se a sua estação-base suportar IPv6. Também pode utilizar o Utilitário AirPort para ajustar as definições de firewall IPv6 num Time Capsule.

## Para ajustar as definições de firewall IPv6:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, na pasta Aplicações, num Mac; e em Iniciar > Todos os programas > AirPort, num computador com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que pretende ajustar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em "Avançadas" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Firewall IPv6".

   Por predefinição, estão seleccionadas as opções “Permitir túneis Teredo” e “Permitir autenticação IPSec”.

   Para conceder acesso a dispositivos específicos da sua rede a partir de fora do firewall IPv6, clique no botão Adicionar (+) e introduza o endereço IPv6 ou a porta do dispositivo.

Para usar um firewall IPv6, é necessária uma estação-base AirPort Extreme 802.11n com a versão de firmware 7.2 ou posterior, ou um Time Capsule.

Verifique o site de suporte do AirPort para obter o firmware mais recente para a estação-base.

### Abrir

Website de Suporte do AirPort