Inicio
Índice

# Cómo ampliar el radio de alcance de una red 802.11n

Con la Utilidad AirPort es muy sencillo ampliar el radio de alcance de una red 802.11n si va a conectar otra estación base 802.11n o una Time Capsule. La conexión de dos dispositivos 802.11n simplifica mucho el proceso de configuración de un WDS.

## Para ampliar el radio de alcance de una red 802.11n:

1. Abra la Utilidad AirPort y seleccione la estación base o Time Capsule que se conectará a Internet.

2. Haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña de la estación base.

3. Haga clic en AirPort de la barra de herramientas y, después, haga clic en Inalámbrica.

4. Seleccione “Crear una red inalámbrica” en el menú local “Modo inalámbrico” y marque la opción “Permitir la ampliación de esta red”.

5. A continuación, seleccione el dispositivo que desplegará la red y haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

6. Seleccione “Ampliar una red inalámbrica” en el menú local “Modo inalámbrico” y elija la red que desea ampliar en el menú local “Nombre de la red”.

7. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña de la red y la del dispositivo.

Si sus estaciones base están conectadas por Ethernet, consulte el tema “Cómo utilizar varias estaciones base en una red Ethernet” para ampliar el radio de alcance de la red inalámbrica.

Si va a ampliar el alcance de una red inalámbrica que utiliza 802.11g o 802.11b, consulte el sitio web de soporte de Apple.

### Temas relacionados

Cómo utilizar varias estaciones base en una red Ethernet

### Abrir

Página de soporte de AirPort