Inizio
Indice

# Fornire un indirizzo DHCP specifico per i computer client

Puoi configurare la base 802.11n o Time Capsule in modo da prenotare un indirizzo DHCP per i computer client del network AirPort. Quando tali computer client si connettono al network, la base o Time Capsule forniscono lo stesso indirizzo DHCP a tali client.

Per poter prenotare un indirizzo DHCP, è necessario che la base o il Time Capsule siano configurati in modo da fornire gli indirizzi IP ai computer client del network tramite DHCP.

## Per configurare le prenotazioni DHCP:

1. Apri Utility AirPort. Nei computer con sistema operativo Mac OS X, Utility AirPort si trova nella cartella Utility della cartella Applicazioni. Mentre nei computer con sistema operativo Windows, si trova in Start > Programmi > AirPort.

2. Seleziona il dispositivo che stai configurando, quindi fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password.

3. Fai clic su Internet nella barra degli strumenti, quindi su DHCP.

4. Fai clic su Aggiungi (+) sotto l'elenco "Prenotazioni DHCP" e segui le istruzioni su schermo per prenotare un indirizzo DHCP. È necessario disporre dell'indirizzo MAC del computer client per il quale stai prenotando l'indirizzo e decidere quale indirizzo prenotare all'interno della serie DHCP.

### Argomenti correlati

DHCP