Koti
Hakemisto

# AirPort-verkon häiriöiden vähentäminen

Verkon toiminnassa saattaa ilmetä ongelmia, mikäli tukiaseman tai Time Capsulen lähettyvillä on vilkkaassa käytössä oleva mikroaaltouuni tai muu häiriölähde. Häiriöitä voidaan vähentää laittamalla häiriösietoisuuden päälle.

## Häiriösietoisuuden laittaminen päälle:

1. Avaa AirPort-työkalu, joka sijaitsee Mac OS X -tietokoneessa kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat ja Windows-tietokoneessa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort.

2. Valitse käyttöönotettava laite ja osoita Manuaaliset asetukset. Kirjoita tarvittaessa salasana.

3. Osoita työkalupalkissa AirPort ja sitten Langaton.

4. Valitse Langattoman verkon valinnat ja valitse sitten ”Käytä häiriösietoisuutta” -valintaneliö.

Jos tietokoneesi on varustettu AirPort Extreme -kortilla, sinun pitää valita valikkorivillä olevasta AirPort-tilavalikosta ”Käytä häiriösietoisuutta” käyttääksesi tätä ominaisuutta. Aiemmilla AirPort-korteilla varustetut asiakastietokoneet käyttävät jo tätä ominaisuutta.

### Tähän liittyvät aiheet

häiriöt

AirPort-ongelmien selvittäminen