Início
Índice

# Como direcionar o tráfego a um computador específico da rede

Para garantir que as solicitações sejam corretamente roteadas para a sua web, AppleShare, servidor FTP ou computador específico em sua rede, é preciso estabelecer um endereço IP permanente para o servidor ou computador e fornecer informações de mapeamento da porta de entrada para a estação base AirPort ou Time Capsule.

## Para configurar o mapeamento da porta de entrada:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

2. Selecione o dispositivo que você está configurando e depois clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

3. Na barra de ferramentas, clique em Avançado e, em seguida, clique em Mapeamento da Porta.

4. Clique no botão Adicionar (+) e escolha um serviço no menu local Serviço (por exemplo, Compartilhamento de Arquivo Pessoal).

5. Digite o endereço IP do servidor no campo “Endereço IP Privado”.

Para utilizar o mapeamento de porta, é preciso configurar o TCP/IP manualmente no computador que está executando a web, AppleShare ou servidor FTP.

### Temas relacionados

Mapeamento de porta

NAT (Network Address Translation)