Accueil
Index

# Nouveautés d’AirPort

Cette page vous présente les nouvelles fonctionnalités d’AirPort. Pour en savoir plus sur la configuration d’une borne d’accès AirPort Extreme ou AirPort Express ou d’un disque Time Capsule, cliquez sur le bouton Accueil ci-dessus. Cela vous renvoie à la page d’accès principale de l’Aide AirPort.

Time Capsule et AirPort Extreme double bande simultanée

La nouvelle AirPort Extreme et le nouveau Time Capsule sont fondés sur une version préliminaire de la norme IEEE 802.11n intégrant la technologie MIMO (entrées multiples, sorties multiples en français). Les deux périphériques sont dotés de plusieurs antennes afin d’offrir une vitesse et une portée maximales. Vous pouvez bénéficier de taux de transfert jusqu’à cinq fois supérieurs à la norme 802.11g. De plus, ils offrent une portée plus de deux fois supérieure à celle de la norme de la technologie sans fil 802.11g et permettent de couvrir entièrement un foyer, une salle de classe ou une entreprise de petite taille.

La nouvelle borne d’accès AirPort Extreme et le nouveau Time Capsule utilisent la technologie bi-bande simultanée et peuvent fonctionner simultanément sur les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz. En configurant votre station AirPort Extreme ou votre lecteur Time Capsule, vous créez deux réseaux Wi-Fi haut débit : un réseau à 2,4 GHz pour les appareils 802.11b, 802.11g et 802.11n, tels que l’iPhone, l’iPod touch et les ordinateurs plus anciens, et un réseau 5 GHz pour les équipements 802.11n et 802.11a, tels que les ordinateurs plus récents et l’Apple TV.

Ils permettent de plus une compatibilité ascendante à 100 pour cent, de sorte que les ordinateurs Mac et PC qui utilisent des cartes de connexion sans fil suivant les normes 802.11a, 802.11b ou 802.11g ou la version préliminaire de la norme 802.11n peuvent se connecter à un réseau sans fil AirPort. Ils fonctionnent aussi parfaitement avec l’AirPort Express, entre autres, pour la diffusion sans fil de musique en continu. La borne d’accès AirPort Extreme et la Time Capsule sont dotées de trois ports Ethernet 10/100/1000 supplémentaires. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter d’autre routeur à votre réseau.

AirPort Extreme▸

Configuration d’un réseau d’invités et partage de votre connexion Internet

Vous pouvez configurer un réseau d’invités chez vous ou sur votre lieu de travail, avec ou sans protection par mot de passe, afin de permettre un simple accès à Internet à des périphériques sans fil, tels que des ordinateurs, un iPhone, un iPod touch et l’Apple TV. Un réseau d’amis permet aux clients de se connecter sans fil à Internet sans passer par votre réseau privé. Lorsque vous configurez un réseau invité, une partie de votre connexion Internet est réservée aux invités. Si les services de partage sont configurés sur les ordinateurs clients, les invités peuvent alors communiquer aussi entre eux.

Configuration d’un réseau invité▸

Partage d’un disque dur ou d’une imprimante USB entre tous les utilisateurs de votre réseau

Vous pouvez connecter un disque dur USB à votre borne d’accès AirPort Extreme ou à votre disque Time Capsule afin que tous les utilisateurs du réseau puissent sauvegarder, stocker et partager leurs fichiers. Vous pouvez également connecter une imprimante USB ou un concentrateur USB puis un disque dur et une imprimante afin que tous les utilisateurs du réseau y aient accès.

Si vous utilisez un disque Time Capsule, vous n’avez pas besoin de connecter de disque USB externe, car Time Capsule est fourni avec un disque AirPort interne. Si vous utilisez Mac OS X Leopard (version 10.5.1 ou ultérieure), vous pouvez configurer Time Capsule en tant que disque de sauvegarde et utiliser Time Machine pour effectuer les sauvegardes de tous les ordinateurs Mac du réseau utilisant Mac OS X Leopard.

Périphériques USB partagés▸

Configuration simple et rapide à l’aide du nouvel Utilitaire AirPort

Utilitaire AirPort associe la simplicité de l’Assistant réglages AirPort à la puissance d’Utilitaire Admin AirPort dans une même application. L’ergonomie d’Utilitaire AirPort est simplifiée et tous les contrôles du logiciel sont accessibles à partir de la même application. Le programme offre une meilleure gestion simultanée de plusieurs bornes d’accès, notamment grâce à ses fonctionnalités de contrôle des clients et à la journalisation. Utilitaire AirPort permet de définir des comptes invités qui expirent pour assurer un accès temporaire à votre réseau de sorte que vous n’avez plus à dévoiler votre mot de passe réseau aux personnes qui vous rendent visite, à la maison ou au bureau. Vous pouvez même définir des comptes régis par des contraintes temporelles pour un contrôle parental plus efficace. Cette version d’Utilitaire AirPort prend en charge IPv6 et Bonjour. Vous pouvez ainsi rendre public des services réseau, par exemple, l’impression et le partage d’un disque dur, par le port WAN.

Utilitaire AirPort▸