Startsida
Index

# Ställa in IPv6

IPv6 är en ny version av IP (Internet Protocol). För närvarande används IPv6 huvudsakligen av vissa forskningsinstitutioner. De flesta datorerna behöver inte ställa in eller använda IPv6.

Den största fördelen med IPv6 är att adressomfånget ökar från dagens 32 bitar (den nuvarande IPv4-standarden) till 128 bitar. En adresstorlek på 128 bitar är stor nog att rymma ett enormt antal adresser. Det innebär att fler adresser eller noder blir tillgängliga jämfört med dagens läge. IPv6 medger även fler sätt att skapa adresser och enklare autokonfiguration.

Som förval ställs IPv6 in automatiskt och de förvalsinställningarna är fullt tillräckliga. Om nätverksadministratören eller Internetleverantören har sagt att du ska ställa in IPv6 manuellt öppnar du AirPort-verktyg, markerar den enhet du ställer in och klickar på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs. Klicka på Avancerat i verktygsfältet och sedan på IPv6.

AirPort-verktyg finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

## Så här ställer du in IPv6-alternativ manuellt:

1. Välj Värd, Tunnel eller Router från popupmenyn IPv6-läge, beroende på den metod du blivit ombedd att använda.

2. Välj Manuellt från popupmenyn Ställ in IPv6 och ange sedan de uppgifter du fått av Internetleverantören eller nätverksadministratören.

### Relaterade ämnen

IPv6