Początek
Indeks

# Konfigurowanie domyślnego hosta w sieci

Można wskazać jeden z komputerów w sieci AirPort jako host domyślny. Komputer ten będzie widoczny z Internetu i do niego będzie kierowany cały przychodzący ruch sieciowy. Host domyślny jest przydatny w sytuacji, gdy komputer w sieci AirPort jest wykorzystywany do grania w gry sieciowe lub kiedy istnieje inny powód, dla którego cały ruch z Internetu ma przechodzić przez jeden komputer.

Stacja bazowa lub Time Capsule musi być skonfigurowana do udostępniania połączenia z Internetem za pomocą DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) i NAT (Network Address Translation).

## Jak skonfigurować komputer jako domyślny host?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. W pasku narzędzi kliknij w AirPort, a następnie w NAT.

4. Zaznacz opcję „Włącz domyślny host w” i wprowadź adres IP komputera w sieci, który ma pełnić rolę domyślnego hosta. Adres domyślny to 10.0.1.25.

### Podobne tematy

Network Address Translation (NAT)