首頁
索引

# 設定 WPA2 企業級網路

當設定 WPA2 企業級網路時，也需要設定 RADIUS 伺服器來管理與驗證網路使用者的認證，例如使用者名稱、密碼和使用者憑證。若要設定 RADIUS 伺服器，請參閱其隨附的文件。設定好伺服器之後，請按照以下步驟來設定“WPA2 企業級”網路。

## 若要設定 WPA2 企業級網路：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

2. 選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 按一下工具列中的 AirPort，然後按一下“無線”。

4. 依照您設定的基地台以及將會加入您網路的無線用戶端電腦的相容性，請從“無線安全層級”彈出式選單選擇“WPA/WPA2 企業級”或“WPA2 企業級”。

5. 按一下“設定 RADIUS”，然後輸入主要與次要 RADIUS 認證伺服器的 IP 位址、埠號與共享的密鑰（或密碼）。

### 相關主題

Wi-Fi 保護存取（WPA）