Początek
Indeks

# Jeżeli drukarka USB nie odpowiada

Jeżeli drukarka została podłączona do gniazda USB w stacji bazowej lub Time Capsule w sieci bezprzewodowej, ale komputery w sieci nie mogą na niej drukować, warto skorzystać z poniższych porad, które mogą pomóc rozwiązać ten problem.

## Jeżeli drukarka nie odpowiada, wypróbuj następujące sposoby:

- Upewnij się, że drukarka jest podłączona do prądu i włączona.

- Jeżeli drukarka jest włączona, wyłącz ją, odczekaj kilka chwil i włącz ją ponownie.

- Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone do drukarki i gniazda USB urządzenia bezprzewodowego.

- Upewnij się, że drukarka została zaznaczona na liście drukarek w komputerze klienta.

W komputerach z Mac OS X: otwórz Preferencje systemowe i kliknij w „Drukarka i faks”. Zaznacz drukarkę i kliknij w Usuń. Kliknij w Dodaj i zaznacz drukarkę na liście. Jeżeli drukarka nie znajduje się na liście, kliknij w przycisk Dodaj (+), a kiedy znajdziesz drukarkę na liście kliknij w przycisk Dodaj.

W komputerach z Windows: zainstaluj Bonjour dla Windows z CD Narzędzie AirPort, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć się z drukarką.

Niektóre drukarki USB nie są obsługiwane przez AirPort. Jeżeli nadal nie można nić wydrukować, należy skontaktować się z producentem drukarki. Na witrynie producenta mogą być dostępne nowe sterowniki drukarki.

### Podobne tematy

Rozwiązywanie problemów z AirPort