Inicio
Índice

# Personalización del firewall IPv6

Si su estación base lo admite, puede emplear la Utilidad AirPort para establecer los ajustes del firewall IPv6. También puede utilizar la Utilidad AirPort para establecer los ajustes del firewall IPv6 de una Time Capsule.

## Para definir los ajustes del firewall IPv6:

1. Abra la Utilidad AirPort, que se encuentra en la carpeta Utilidades, dentro de la carpeta Aplicaciones, en un ordenador Mac, y en Inicio > Programas > AirPort en un PC con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que quiere ajustar y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en Avanzado en la barra de herramientas y después en “Firewall IPv6”.

   Por omisión, las opciones “Permitir túneles Teredo” and “Permitir autenticación IPSec” están seleccionadas.

   Para dar acceso a dispositivos específicos de la red desde fuera del firewall IPv6, haga clic en el botón Añadir (+) e introduzca la dirección o puerto IPv6 para el dispositivo.

Para utilizar un firewall IPv6, se necesita una estación base AirPort Extreme 802.11n con versión de firmware 7.2 o posterior, o bien una Time Capsule.

Compruebe en la página de soporte de AirPort que dispone del firmware más reciente para la estación base.

### Abrir

Página de soporte de AirPort