首頁
索引

# 設定 AirPort 網路上的電腦持有 IP 位址的有效時間

若要控制位於 AirPort 網路中的電腦持有 IP 位址的有效時間，請設定“動態主機配置協定”（DHCP）的租用時間。

## 若要設定 DHCP 租用時間：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

2. 選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 按一下工具列中的 Internet，從“連線共享”彈出式選單中選擇“共享一個公用 IP 位址”或“分配一組 IP 位址範圍”，然後按一下 DHCP。

4. 請在“DHCP 租約”欄位中輸入數字，然後從彈出式選單中選擇分鐘、小時或天。

若租用時間極短，在電腦數量多於可用 IP 位址的網路中，DHCP 可以動態重新配置網路。

若您已設定 DHCP 保留，當 DHCP 租約期滿時，列表中的電腦將不會得到一個新的 DHCP 地址。

### 相關主題

DHCP