ホーム
索引

# USB プリンタが応答しない場合

プリンタをワイヤレスネットワーク上のベースステーションまたは Time Capsule の USB ポートに接続しても、ネットワーク上のコンピュータからプリントできない場合は、問題を解決するために以下の方法を試してみてください。

## プリンタが応答しない場合は、以下の方法を試してください：

- プリンタが電源コンセントに接続され、電源が入っていることを確認します。

- プリンタの電源が入っている場合は、電源を切り、数秒間待ってからもう一度電源を入れます。

- ケーブルがプリンタおよびワイヤレス装置の USB ポートにしっかりと接続されていることを確認します。

- プリンタがクライアントコンピュータの「プリンタリスト」で選択されていることを確認します。

Mac OS X を使用しているコンピュータの場合：「システム環境設定」を開き、「プリントとファクス」をクリックします。プリンタを選んで、「削除」をクリックします。「追加」をクリックし、リストからプリンタを選択します。プリンタがリストにない場合は、「追加」（＋）をクリックして、リスト内にプリンタが見つかったら、「追加」をクリックします。

Windows を使用しているコンピュータの場合：「AirMac ユーティリティ」CD から Bonjour for Windows をインストールし、画面に表示される指示に従ってプリンタを接続します。

USB プリンタによっては AirMac と互換性を持たないものがあります。プリントできない状態が続く場合は、製造元にお問い合わせください。製造元の Web サイトで新しいプリンタドライバが見つかることがあります。

### 関連トピック

AirMac の問題を解決する