Início
Índice

# Como estender o intervalo de uma rede 802.11n

O Utilitário AirPort torna simples a extensão do intervalo de uma rede 802.11n caso esteja se conectando a outra estação base 802.11n ou um Time Capsule. Conectar dois dispositivos 802.11n simplifica enormemente o processo de configuração de WDS.

## Para estender o intervalo de uma rede 802.11n:

1. Abra o Utilitário AirPort e selecione a sua estação base ou Time Capsule que se conectará à Internet.

2. Clique em Ajuste Manual. Digite a senha da estação base, se necessário.

3. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Sem Fio.

4. Escolha “Criar uma rede sem fio” no menu local Modo Sem Fio e, em seguida, selecione a opção “Permitir que esta rede seja estendida”.

5. A seguir, selecione o dispositivo que estenderá esta rede e clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

6. Escolha “Estender uma rede sem fio” no menu local Modo Sem Fio e escolha uma rede que deseja estender no menu local Nome da Rede.

7. Insira a rede e a senha do dispositivo, se necessário.

Se suas estações base estiverem conectadas usando Ethernet, consulte “Como usar várias estações base em uma rede Ethernet” para ampliar o alcance da rede sem fio.

Se você está ampliando o intervalo de uma rede sem fio que utiliza 802.11g ou 802.11b, consulte o Site de Suporte da Apple.

### Temas relacionados

Como utilizar várias estações base em uma rede Ethernet

### Abrir

Site de suporte da AirPort