Accueil
Index

# Réglage d’options de technologie sans fil pour votre réseau

Utilisez la sous-fenêtre Sans fil d’Utilitaire AirPort pour gérer les réglages sans fil de votre réseau.

Pour trouver la sous-fenêtre Sans fil, ouvrez Utilitaire AirPort, sélectionnez votre borne d’accès ou votre disque Time Capsule si vous en utilisez un, puis choisissez Borne d’accès > Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe du périphérique. Cliquez sur AirPort dans la barre d’outils, puis sur Sans fil.

Ouvrez Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows.

## Configurez une ou plusieurs des options d’accès sans fil suivantes :

- Définissez le mode réseau pour créer un réseau sans fil, participez à un système de distribution sans fil (WDS) ou, si le périphérique le permet et que vous envisagez de connecter d’autres périphériques 802.11n au réseau, étendez un réseau sans fil.

- Donnez un nom au réseau sans fil.

- Réglez le mode radio sur 802.11n (compatible 802.11b/g), 802.11n uniquement (2,4 GHz), 802.11n (compatible 802.11a) ou 802.11n uniquement (5 GHz) en fonction de votre borne d’accès et des ordinateurs clients qui doivent accéder à votre réseau.

- Réglez le niveau de sécurité d’accès sans fil au réseau à l’aide de WEP ou WPA en fonction de la borne d’accès que vous configurez et des capacités des ordinateurs clients qui doivent accéder à votre réseau. Le niveau de sécurité recommandé est WPA/WPA2 Personnel.

- Pour définir des options supplémentaires, comme par exemple le taux de multidiffusion et la puissance de transmission, cliquez sur « Options de réseau sans fil ».

Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur le réglage de ces options.

### Rubriques connexes

Sécurité AirPort

Taux de multidiffusion