Accueil
Index

# Réduction des interférences sur un réseau AirPort

Vous risquez de rencontrer des problèmes de performances du réseau si un four à micro-ondes ou toute autre source d’interférences est utilisée fréquemment à proximité de votre borne d’accès ou de votre disque Time Capsule. Pour contribuer à minimiser les interférences, activez l’option de robustesse d’interférence.

## Pour activer l’option de robustesse d’interférence :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez le périphérique que vous configurez, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

3. Cliquez sur AirPort dans la barre d’outils, puis sur Sans fil.

4. Sélectionnez « Options de réseau sans fil » et cochez la case « Robustesse d’interférence ».

Si votre ordinateur est doté d’une carte AirPort Extreme, vous devez choisir l’option Robustesse d’interférence, accessible dans le menu d’état AirPort de la barre des menus, pour tirer parti de cette fonction. Les ordinateurs clients dotés d’une ancienne carte AirPort bénéficient déjà de cette fonction.

### Rubriques connexes

Interférences

Résolution de problèmes liés à AirPort