Początek
Indeks

# Podłączanie dysku twardego USB do stacji bazowej

Jeżeli stacja bazowa obsługuje tę funkcję, można podłączyć dysk twardy USB do gniazda USB stacji bazowej, dzięki czemu komputery w sieci (zarówno przewodowej i bezprzewodowej) będą mogły się z nim łączyć, aby odczytywać, udostępniać i przechowywać pliki i dane.

Time Capsule ma już wbudowany dysk twardy, można jednak podłączyć do niej dodatkowy dysk USB.

## Jak podłączyć dysk twardy USB do stacji bazowej lub Time Capsule?

Podłącz dysk twardy USB do gniazda USB, znajdującego się z tyłu urządzenia. Jeżeli do urządzenia zostanie podłączony rozgałęziacz USB, będzie możliwe podłączenie do niego wielu dysków twardych i następnie uzyskanie do nich dostępu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

Narzędzie AirPort nie obsługuje formatowania dysków. Sformatuj dysk za pomocą komputera. Jeżeli używasz Maca, sformatuj dysk jako „Mac OS Extended” (HFS Plus). Na komputerze pracującym pod systemem Windows użyj FAT32.

Jeżeli korzystasz z Time Capsule, możesz wymazać zawartość wewnętrznego dysku AirPort za pomocą panelu Dysk w Narzędziu AirPort.

Informacje o dysku twardym można sprawdzić za pomocą Narzędzia AirPort. Po otwarciu tego programu należy zaznaczyć stację bazową i wybrać Stacja bazowa > Konfigurowanie ręczne. W razie potrzeby wprowadź hasło stacji bazowej. Kliknij w Dyski na pasku narzędzi.

Możesz ustawić prawa dostępu do dysku twardego i nadać mu nazwę grupy roboczej, korzystając z panelu Udostępnianie plików.

Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

### Podobne tematy

udostępniane urządzenia USB

konta użytkowników