홈
인덱스

# USB 프린터가 응답하지 않습니다

프린터를 베이스 스테이션의 USB 포트나 무선 네트워크상의 Time Capsule에 연결했는데 해당 네트워크상의 컴퓨터에서 프린트할 수 없다면, 다음 권장사항에 따라 문제 해결을 시도해 보십시오.

## 프린터에서 응답이 없다면 다음을 시도해보십시오.

- 프린터가 벽의 콘센트에 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하십시오.

- 프린터가 켜져 있다면 프린터를 끈 다음 몇 초 후에 다시 켜십시오.

- 프린터와 무선 장비의 USB 포트에 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

- 클라이언트 컴퓨터의 프린터 목록에서 해당 프린터를 선택했는지 확인하십시오.

Mac OS X 사용 컴퓨터에서: 시스템 환경설정을 열고 프린트 & 팩스를 클릭하십시오. 해당 프린터를 선택하고 Delete를 클릭하십시오. 추가를 클릭하고 목록에서 해당 프린터를 선택하십시오. 프린터가 목록에 없다면 추가(+)를 클릭하고 목록에서 해당 프린터를 찾으면 추가를 클릭하십시오.

Windows 사용 컴퓨터에서: AirPort 유틸리티 CD에서 Windows용 Bonjour를 설치하고 화면 지침에 따라 프린터에 연결하십시오.

일부 USB 프린터는 AirPort와 호환이 되지 않을 수도 있습니다. 여전히 프린트할 수 없다면 제조업체에 문의하십시오. 제조업체의 웹 사이트에서 새로운 프린터 드라이버를 찾을 수도 있습니다.

### 관련 주제

AirPort 문제 해결하기