Início
Índice remissivo

# Como registar informações da rede sem fios

É possível configurar a estação-base AirPort ou Time Capsule para registar informações de estado no registo do sistema do Mac OS X (ou no host syslog) num computador com Mac OS X, ou usando uma aplicação Syslog num computador com Windows. Isto é útil para solucionar problemas e monitorizar a actividade do dispositivo sem fios.

Para ajudar a assegurar que os registos são precisos, é necessário configurar automaticamente a data e hora de base do dispositivo sem fios.

## Para configurar o registo da estação-base:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, na pasta Aplicações, num Mac; e em Iniciar > Todos os programas > AirPort, num computador com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em Avançadas na barra de ferramentas e, de seguida, em Registos.

4. Introduza o endereço IP do computador que irá receber os registos da estação-base no campo “Endereço de destino para Syslog”.

5. Seleccione o tipo de informações que pretende registar no menu instantâneo "Nível para Syslog".

6. Para ver os registos da estação-base, clique em “Registos e estatísticas”.

Para assegurar que os registos contém informações precisas de data e hora, seleccione “Definir hora automaticamente” no painel Estação-base das definições do AirPort. Depois, escolha um servidor NTS e um fuso horário, nos menus instantâneos.

### Tópicos relacionados

Como registar