首頁
索引

# 設定網路的預設主機

您可以將位於 AirPort 網路的某台電腦設定為預設主機。此電腦將會出現在 Internet 上，並接收所有內送流量。若您使用 AirPort 網路的某台電腦來玩網路遊戲，或者想要讓所有的 Internet 流量通過單一電腦，這可能會比較實用。

您的基地台或 Time Capsule 需要設定成使用“動態主機配置協定”（DHCP）和“網路位址轉譯”（NAT）共享其 Internet 連線。

## 若要設定電腦作為預設的主機：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

2. 選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 按一下工具列中的 Internet，然後按一下 NAT。

4. 請選擇“啟用預設主機於”，並將 IP 位址指定給位於您網路上、您想要將其設定成預設主機的電腦。預設的位址是 10.0.1.25。

### 相關主題

網路位址轉譯（NAT）