Inicio
Índice

# Cómo ajustar la fecha y hora del dispositivo inalámbrico

Si configura la estación base o Time Capsule para registrar información de estado en el registro del sistema del Mac OS X (o en un servidor syslog), o si utiliza acceso con restricción temporal para usuarios en una red que lo admita, deberá ajustar la fecha y hora de la estación base o Time Capsule de forma automática para asegurarse de que los registros son precisos y de que los usuarios pueden acceder a la red a las horas correctas.

Para ajustar la hora automáticamente, necesita tener acceso a un servidor horario en red (NTS), ya sea en su red o en Internet.

## Para ajustar la fecha y hora automáticamente:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo y haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en AirPort en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione “Estación base” o “Time Capsule”, en función del dispositivo que vaya a configurar.

4. Seleccione la opción “Ajustar fecha y hora automáticamente” y elija un servidor de horario en el menú local.

5. Si el dispositivo lo admite, seleccione la zona horaria en el menú local “Servidor horario en red”.

### Temas relacionados

Cómo configurar un dispositivo inalámbrico AirPort

Registro